**Standardy zimowego utrzymania dróg określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach publicznych**

| **Lp.** | **Standard** | **Opis standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Po ustaniu opadów śniegu** | **Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu:** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | I | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi, na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. | - śnieg luźny może zalegać  | do 4 godz. | - gołoledzi | do 3 godz. |
| - błoto pośniegowe może występować | do 6 godz. | - szronu | do 3 godz. |
|  |  | - szadzi- śliskości pośniegowej | do 3 godz.do 4 godz. |
|  |  | - lodowicy | do 4 godz. |
| 2 | II | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi | - śnieg luźny może zalegać  | do 8 godz. | - gołoledzi | do 8 godz. |
| - błoto pośniegowe może występować | do 8 godz. | - szronu | do 8 godz. |
| - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu | do 8 godz. | - szadzi | do 8 godz. |
| - śliskości pośniegowej | do 8 godz. |
| - lodowicy  | do 8 godz. |
| 3 | III  | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na:- skrzyżowaniach z drogami publicznymi o naw. utwardzonej- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi- odcinkach o pochyleniu >4%- przystankach autobusowych- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny może zalegać | do 16 godz. | W miejscach wymienionych w kol.3: |
| - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych |  | - gołoledzi | do 12 godz. |
| do 16 godz. | - szronu | do 12 godz. |
| - zaspy mogą występować | do 16 godz. | - szadzi | do 12 godz. |
|  | - śliskości pośniegowej | do 16 godz. |
|  | - lodowicy | do 12 godz. |
|  |  |  |  |
| 4 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi. | - śnieg luźny może zalegać- śnieg zajeżdżony może występować - języki śnieżne mogą występować - zaspy mogą występowaćDopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | do 24 godz.do 24 godz. | W miejscach ustalonych- gołoledzi- śliskości pośniegowej- lodowicy | do 24 godz.do 36 godz.do 24 godz. |
| 5 | V | Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – ustalonych przez zarząd drogi. | - śnieg luźny może zalegać- śnieg zajeżdżony może występować - nabój śnieżny może występować - zaspy mogą występowaćDopuszcza się przerwy w komunikacji do 36 godz. | do 36 godz.do 36 godz. | W miejscach ustalonych- gołoledzi- może występować śliskość pośniegowa | do 36 godz. |