**Standardy zimowego utrzymania dróg określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach publicznych**

| **Lp.** | **Standard** | **Opis standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Po ustaniu opadów śniegu** | | **Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu:** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | |
| 1 | I | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi, na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. | - śnieg luźny może zalegać | do 4 godz. | - gołoledzi | do 3 godz. |
| - błoto pośniegowe może występować | do 6 godz. | - szronu | do 3 godz. |
|  |  | - szadzi  - śliskości pośniegowej | do 3 godz.  do 4 godz. |
|  |  | - lodowicy | do 4 godz. |
| 2 | II | Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi | - śnieg luźny może zalegać | do 8 godz. | - gołoledzi | do 8 godz. |
| - błoto pośniegowe może występować | do 8 godz. | - szronu | do 8 godz. |
| - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu | do 8 godz. | - szadzi | do 8 godz. |
| - śliskości pośniegowej | do 8 godz. |
| - lodowicy | do 8 godz. |
| 3 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na:  - skrzyżowaniach z drogami publicznymi o naw. utwardzonej  - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi  - odcinkach o pochyleniu >4%  - przystankach autobusowych  - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny może zalegać | do 16 godz. | W miejscach wymienionych w kol.3: | |
| - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych |  | - gołoledzi | do 12 godz. |
| do 16 godz. | - szronu | do 12 godz. |
| - zaspy mogą występować | do 16 godz. | - szadzi | do 12 godz. |
|  | - śliskości pośniegowej | do 16 godz. |
|  | - lodowicy | do 12 godz. |
|  |  |  |  |
| 4 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi. | - śnieg luźny może zalegać  - śnieg zajeżdżony może występować  - języki śnieżne mogą występować  - zaspy mogą występować  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | do 24 godz.  do 24 godz. | W miejscach ustalonych  - gołoledzi  - śliskości pośniegowej  - lodowicy | do 24 godz.  do 36 godz.  do 24 godz. |
| 5 | V | Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu – ustalonych przez zarząd drogi. | - śnieg luźny może zalegać  - śnieg zajeżdżony może występować  - nabój śnieżny może występować  - zaspy mogą występować  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 36 godz. | do 36 godz.  do 36 godz. | W miejscach ustalonych  - gołoledzi  - może występować śliskość pośniegowa | do 36 godz. |